Załącznik nr 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | nazwa | Opis | Liczba sztuk | uwagi |
| 1 | Krzesło szkolne przeznaczone dla klas 1-3  PN-EN 1729-1:2007 Nr | Na stelażu wykonanym z rury o profilu min 28mm w kolorze srebrnym, siedzisko zabezpieczone podwójną poprzeczką wzmacniającą, oraz profilowane pod kolanami i na powierzchni siedziska, zapewniające wygodę i ergonomię siedzenia, nogi krzesła wyposażone w elementy ślizgowe zabezpieczające podłogi przed zarysowaniem. | 100 | Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej pokrytej laminatem HPL, stelaż lakierowany proszkowo. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym. |
| 2 | Stolik szkolny uczniowski dla klas 1-3  PN-EN 1729-1:2007 Nr | Blat stolika wykonany z płyty o grubości minimalnej 19mm pokrytej laminatem hpl, obrzeża blatu zabezpieczone tworzywem ABS, blat wsparty na profilu o przekroju 40x20mm, średnica stelaża 40mm w kolorze srebrnym, stolik mobilny, możliwość zmiany konfiguracji stolików w sali lekcyjnej, nogi stolika wyposażone w elementy ślizgowe zabezpieczające podłogi przed zarysowaniem. | 50 | Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym |
| 3 | Regał- szafka przedszkolna | z 24 szufladkami w formie pojemników Gratnell o wymiarach minimalnych 104 szer. x 44 gł. x 105 wys do maksymalnych 108 szer. x 48 gł. x 109 wys | 3 | Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |

Opis przedmiotu zapytania ofertowego